***Практическое задание для очного тура школьного этапа всероссийской олимпиады по технологии***

***2014-2015 уч. год***

***9, 10-11 кл.***

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Часть 1. Технология шитья***

 Описание модели:

Юбка прямого силуэта с притачным поясом. Спереди фигурный рельеф от линии бока до линии низа. Сзади средний шов, в конце которого шлица - разрез. Застежка на тесьму-молнию в левом боковом шве.

 Задание:

1. Пронумеровать детали на рисунке, назвать детали изделия, указать их количество
2. Составить технологическую последовательность пошива изделия (без описания примерок, ручных работ, ВТО). Задание выполнять на отдельном листе бумаги.
3. -
4. –
5. –
6. -

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Часть 1. Технология шитья***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование узла или операции | Название шва  | Изображение (сечение шва или разрез) |
|  |  |  |  |

**Карта пооперационного контроля.**

**Составление технологической последовательности пошива юбки**

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки качества работы** | **Баллы** | **Результат** |
|  | Правильно указано количество деталей ( четыре детали) | 1.0 |  |
|  | Правильно указано название деталей (левая часть переднего полотнища юбки, правая часть переднего полотнища юбки, заднее полотнище юбки, пояс) | 1,0 |  |
|  | Правильно указано количество деталей (левая часть переднего полотнища юбки - 1 дет., правая часть переднего полотнища юбки – 1 дет., заднее полотнище юбки – 2 дет., пояс – 1 дет.) | 1,0 |  |
| **Последовательность пошива** |
|  | Указан узел «Рельефный шов» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения рельефного шва (настрочной шов) | 1,0 |  |
|  | Указан узел «Обработка вытачек»  | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения вытачки | 1,0 |  |
|  | Указан узел «Обработка среднего шва заднего полотнища» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения среднего шва «стачной шов вразутюжку» | 1,0 |  |
| 1.
 | Указан узел «Обработка шлицы-разреза» | 1,0 |  |
|  | Указан узел «Обработка боковых швов» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения (стачной шов вразутюжку или стачной шов взаутюжку) | 1,0 |  |
|  | Указан узел «Обработка застежки на тесьму-молнию» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения застежки | 1,0 |  |
|  | Указан узел «Обработка верхнего среза юбки» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения обработки верхнего среза | 1,0 |  |
|  | Указан узел «Обработка нижнего среза юбки» | 1,0 |  |
|  | Качество графического изображения обработки нижнего среза (способ обработки по выбору уч-ся) | 1,0 |  |
|  | Указана операция «Обработка петли на поясе» | 1,0 |  |
|  | Указана операция «Пришивание пуговицы» | 1,0 |  |
|  | Итого | **20** |  |

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Часть 2. Моделирование швейных изделий***

Дан вид юбки спереди:

Юбка прямая, с продольными наклонными рельефными линиями и углами понизу. Линия талии оформлена притачным поясом. Застежка на тесьму-молнию в левом боковом шве.

Задание:

1. Пронумеровать детали на рисунке, назвать детали переднего полотнища, указать их количество.
2. Изобразить детали без указания масштаба, но с соблюдением пропорций.
3. Указать направление долевой нити, сгиб (если есть), середину детали (если есть)

1 –

2 –

3 –

**Карта пооперационного контроля**

 **«Моделирование юбки»**

**9,10-11 класс**

***Шифр участника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки качества работы** | **Баллы** | **Результат** |
|  | Правильно названа деталь «средняя часть переднего полотнища» | 1,0 |  |
|  | Правильно названа деталь «боковая часть переднего полотнища» | 1,0 |  |
|  | Правильно названа деталь «пояс» | 1,0 |  |
|  | Правильно указано количество деталей: средняя часть переднего полотнища – 1 дет.  | 1,0 |  |
|  | Правильно указано количество деталей: боковая часть переднего полотнища – 2 дет. | 1,0 |  |
|  | Правильно указано количество деталей: пояс – 1 дет. | 1,0 |  |
| **Нанесение линий фасона на основу чертежа** |
|  | Правильно изображена деталь «средняя часть переднего полотнища» | 2,0 |  |
|  | Правильно изображена деталь «боковая часть переднего полотнища» | 2,0 |  |
|  | Правильно изображена деталь «пояс»» | 2,0 |  |
|  | Рисунки выполнены с применением чертежных инструментов (карандаша, линейки) | 2,0 |  |
|  | Указано направление долевой нити на детали «средняя часть переднего полотнища» | 1,0 |  |
|  | Указано направление долевой нити на детали «боковая часть переднего полотнища» | 1,0 |  |
|  | Указано направление долевой нити на детали «пояс» | 1,0 |  |
|  | Указан сгиб на детали «средняя часть переднего полотнища | 1,0 |  |
|  | Указана середина на детали «средняя часть переднего полотнища» | 1,0 |  |
|  | Аккуратность выполненной работы | 1,0 |  |
|  | Итого | **20** |  |